**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Диссектор (5мм, пластиковая рукоятка) LD-04053P3 | Зажим монополярный (Диссектор прямой, 5мм) | Зажим, предназначен для: – диссекции (рассечения) и коагуляции краев рассекаемой ткани путем воздействия током высокой частоты (монополярный режим) – расслоения мягких тканей механически при раскрытии браншей инструмента при проведении эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 348 мм Форма бранш прямая, сужающаяся, с мелкой поперечной насечкой на внутренней поверхности Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |