**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Диссектор (5мм, пластиковая рукоятка) LD-04053P3  | Зажим монополярный (Диссектор прямой, 5мм) | Зажим, предназначен для:
– диссекции (рассечения) и коагуляции краев рассекаемой ткани путем воздействия током высокой частоты (монополярный режим)
– расслоения мягких тканей механически при раскрытии браншей инструмента при проведении эндохирургических операций.
Диаметр рабочей части 5 мм
Длина рабочей части 348 мм
Форма бранш прямая, сужающаяся, с мелкой поперечной насечкой на внутренней поверхности
Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм
Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |