**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Диссектор по Келли (5мм) LD-08053P3 |  | Зажим, предназначен для: – диссекции (рассечения) и коагуляции краев рассекаемой ткани путем воздействия током высокой частоты (монополярный режим); – расслоения мягких тканей механически при раскрытии браншей инструмента при проведении эндохирургических операций. Тип браншей – по Келли с мелкой насечкой на внутренней поверхности Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 346 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |