**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Диссектор правоизогнутый (90°, 5мм) LD-02053P3  | Зажим монополярный (Диссектор с изогнутыми браншами 90 град, 5мм) | Зажим, предназначен для
– диссекции (рассечения) и коагуляции краев рассекаемой ткани путем воздействия током высокой частоты (монополярный режим)
– расслоения мягких тканей механически при раскрытии браншей инструмента при проведении эндохирургических операций
Форма браншей правоизогнутая, с мелкой поперечной насечкой на внутренней поверхности
Диаметр рабочей части 5 мм
Длина рабочей части 340 мм
Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм
Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |