**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Диссектор прямой (5 мм) LB-03054P |  | Электрод биполярный прямой, диссектор, предназначен для захвата, рассечения и одновременной коагуляции тканей в процессе проведения эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 360 мм Бранши прямые. Материал: сталь нержавеющая, пластмасса. Диссектор частично разбирается для стерилизации. | наличие |