**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Диссектор изогнутый (5 мм) LB-02055P  |  | Диссектор, предназначен для захвата, рассечения и одновременной коагуляции тканей в процессе проведения эндохирургических операций.

Диаметр рабочей части 5 мм

Длина рабочей части 360 мм

Материал: сталь нержавеющая, пластмасса.

Диссектор частично разбирается для стерилизации.

Рукоятка из пластика. | наличие |