**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Высокочастотный кабель биполярный LB-0581K | Высокочастотный кабель биполярный | Высокочастотный кабель для биполярных инструментов, двухжильный. Разъем для подключения к аппарату электрохирургическому - два штекера 4 мм. Длина кабеля 3 м. Совместимость с имеющимся у заказчика биполярным инструментом. | наличие |