**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Иглодержатель с изогнутыми браншами (с промывным каналом) LI-06055M2v  |  | Иглодержатель, предназначен для удержания медицинских игл и манипуляций ими в процессе проведения эндохирургических операций.

Диаметр рабочей части 5 мм

Длина рабочей части 330 мм

Максимальный диаметр используемых игл 0,8 мм

Материал: сталь нержавеющая.

Бранши изогнутые.

Иглодержатель является неразборным.

Рукоятка металлическая, V-образная рукоятка, с кремальерой и рычагом для отключения кремальеры. | наличие |