**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Иглодержатель с изогнутыми браншами (с промывным каналом) LI-06055M2v |  | Иглодержатель, предназначен для удержания медицинских игл и манипуляций ими в процессе проведения эндохирургических операций. Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 330 мм Максимальный диаметр используемых игл 0,8 мм Материал: сталь нержавеющая. Бранши изогнутые. Иглодержатель является неразборным. Рукоятка металлическая, V-образная рукоятка, с кремальерой и рычагом для отключения кремальеры. | наличие |