**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Биполярные инструменты: Пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, размер площадки 6 х 1 мм, "евростандарт" ЕМ260-1СE  | Биполярный пинцет  | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, размер площадки 6 х 1 мм, разъем типа "евростандарт». Стерилизация автоклавированием 134 град. | наличие |