**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Биполярные инструменты: Пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, размер площадки 6 х 1 мм, "евростандарт ЕМ268-1СЕ | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, размер площадки 6 х 1 мм, разъем типа "евростандарт». Стерилизация автоклавированием 134 град. | наличие |