**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Обтуратор эндоскопический визуальный (24/26 ШР) 253-000-094  | Обтуратор эндоскопический | Обтуратор эндоскопический визуальный c инструментальным каналом используется с тубусами резектоскопа

Диаметр внешний 24 Шр.

Диаметр внутренний 4 мм.

Диаметр инструментально канала 5 Шр

Отверстия на проксимальном конце.

Скошенный кончик.

Поворотный замок для фиксации с тубусом резектоскопа.

Поворотный замок для фиксации эндоскопа.

Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали.

Возможность автоклавирования.

Совместимость с эндоскопами 4 мм, 30°, 302 мм.

Совместимость с тубусами резектоскопа 24/26 Шр | наличие |