**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа (пассивный) 253-000-312  | рабочий элемент резектоскопа | Элемент рабочий пассивный применяется для лазерной резекции.

Эргономичная Н-образная пластиковая рукоятка.

Вращающееся кольцо для большого пальца.

Рабочий канал для лазерного волокна.

Уплотнительный колпачок рабочего канала.

Кнопка фиксации лазерного волокна.

Поворотный замок для фиксации эндоскопа.

Поворотный замок для фиксации с тубусом.

Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали и титана.

Совместимость с эндоскопом 30°, O4,0 мм, 302 мм.

Совместимость с тубусом резектоскопа 24/26 Шр.

Совместимость с лазерным волокном диаметром в диапазоне от 0,6 мм до 1,2 мм

Совместимость с тубусом уретротома 21 Шр.

Возможность автоклавирования | наличие |