**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая 2,7 мм (бесклапанная, прямого обзора) ЕКt-022700-1  |  | Инструмент бесклапанный, прямого обзора предназначен для проникновения в носовую полость путем прокалывания тканей а так же обеспечения и сохранения доступа к операционному полю. Инструмент состоит из канюли и стилета пирамидального.

Диаметр рабочей части канюли 2,7 мм.

Длина рабочей части канюли 83 мм. | наличие |