**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Канюля эндоскопическая 4,0 мм (бесклапанная, бокового обзора) ЕКt-020430-1 | Трубка риноскопическая | Инструмент бесклапанный, бокового обзора предназначен для проникновения в носовую полость путем прокалывания тканей а так же обеспечения и сохранения доступа к операционному полю. Инструмент состоит из канюли и стилета пирамидального. Диаметр рабочей части канюли 4 мм. Длина рабочей части канюли 83 мм. | наличие |