**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Лампа налобная Ri-focus LED 6091 |  | Беспроводной фокусированный налобный осветитель применяется в области отоларин-гологии, а также гинекологии, челюстно-лицевой хирургии. Светодиодное освещение LED 6 В (белый, холодный свет) Фокусировка со ступенчатой регулировкой Интенсивность освещения (Люкс): - 23 000 при расстоянии 200мм - 10 000 при расстоянии 400мм Размер поля исследования в диапазоне: - от 30 до 120 мм при расстоянии 200мм - от 40 до 200 мм при расстоянии 400мм Прикрепленный отсек для батарей с выключателем Съемные прокладки внутри оголовья. Цветовая температура 6500° Кельвина Срок службы лампы 50 000 часов NiMH аккумуляторы типа ААА– 4 шт. Штекерное зарядное устройство 230 В Продолжительность работы с полностью заряженным аккумуляторами 90 мин. Общий вес 0,259 кг Гарантийный период обслуживания 24 месяца. | наличие |