**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Съемный источник света СД15  | Съемный источник света | Прибор предназначен для создания освещенности операционного поля при проведении диагностических осмотров и эндоскопических операциях на внутренних органах, совместим с жесткими эндоскопами различных производителей.

Цветовая температура 4700°К.

Световой поток 100 Лм.

Электропитание съемого источника света производится от:
1) компактного блока питания;
 2) сетевого блока питания;
3) встроенного блока питания эндоскопической видеокамеры «ЭлеПС».

Габариты 20 х 90 мм.

Наружные поверхности источника устойчивы к многократной дезинфекции.

Срок службы 5 лет. | наличие |