**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей, прямые (поворотные) ES-01400-1R | Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей, прямые (поворотные) | Ножницы предназначены для рассечения мягкой ткани носовой полости острым путем в ходе проведения риноскопических операций. Материал: сталь нержавеющая. Ножницы частично разбираются для стерилизации. Ширина рабочей части - 5 мм Длина рабочей части - 130 мм | наличие |