**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические биопсийные (поворотные) EF-01400-1R  | Щипцы эндоскопические биопсийные (поворотные) | Ножницы предназначены для рассечения мягкой ткани носовой полости острым путем в ходе проведения риноскопических операций.

Материал: сталь нержавеющая.

Ножницы частично разбираются для стерилизации.

Ширина рабочей части - 5 мм

Длина рабочей части - 130 мм | наличие |