**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические (тип Страйкен, поворотные) EF-05400-1R  | Щипцы эндоскопические (тип Страйкен, поворотные) | Щипцы предназначены для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Материал: сталь нержавеющая.

Щипцы частично разбираются для стерилизации.

Диаметр рабочей части - 4 мм

Длина рабочей части - 130 мм | наличие |