**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Монополярный электрод "шар" (5 мм) LM-10052  | Монополярный электрод | Инструмент предназначен для рассечения и коагуляции ткани путем воздействия током высокой частоты при эндохирургических операциях.
Изгиб рабочей части позволяет проводить манипуляции на боковой поверхности грудной клетки.
Диаметр рабочей части 5 мм.
Форма электрода - шар.
Рукоятка диэлектрическая с аспирационным каналом.
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |