**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Электрод - нож прямой (по Жумагалиеву) LM-10051 | Электрод-скальпель по "Жумагалиеву" (автор) | Инструмент предназначен для рассечения просвета мочеточника, лоханки, рассечения капсулы почки при эндохирургических операциях. Диаметр рабочей части 10 мм. Длина рабочей части инструмента 230 мм. остоит из наружнего защитного тубуса и держателя для хирургического лезвия. В нерабочем состоянии лезвие находится внутри защитного тубуса, в рабочем состоянии лезвие фиксируется в трех положениях. В комплект входит 10 одноразовых лезвий № 11. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |