**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Монополярный инструмент для ЛОР практики: Электрод-шарик 2 мм, изогнутый стержень; 2,4 мм ЕМ193-2,4 | Монополярный инструмент | Электрод для коагуляции ткани в форме шарика Общая длина включая штекер и рабочую часть, 270 мм Размер рабочей части, диаметр 2 мм, инструмент для ЛОР практики, удлиненный изогнутый стержень, Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, 2,4 мм Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала Материал рабочей части нержавеющая сталь Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |